附件2

公路养护作业单位资质标准主要机械设备配备表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资质**  **序列** | **等级** | **设备名称** | **规格** | **数量** |
| 路基  路面 | 甲级 | 振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机；  25t以上胶轮压路机；  20t及以上单钢轮振动压路机；  小型压路机。 | 各1台  （共4台） |
| 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| \*沥青混合料拌和楼 | 120t/h及以上 | 2套 |
| 水泥混凝土拌合设备 | 50 m3/h及以上 | 2套 |
| \*摊铺机 | 摊铺宽度9m以上 | 2台 |
| \*稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 路面再生设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| \*沥青洒布车 | / | 2台 |
| 乙级 | 振动压路机 | 12t以上双驱双振压路机；  25t以上胶轮压路机；  20t及以上单钢轮振动压路机；  小型压路机。 | 各1台  （共4台） |
| 铣刨设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| 沥青混合料拌和楼 | 120t/h及以上 | 1套 |
| 水泥混凝土拌合设备 | 50立方m/h及以上 | 1套 |
| \*摊铺机 | 摊铺宽度9m以上 | 1台 |
| \*稀浆封层车 | 20t及以上 | 1台 |
| 路面再生设备 | 宽度≥2m | 1台 |
| \*沥青洒布车 | / |  |
| **资质**  **序列** | **等级** | **设备名称** | **规格** | **数量** |
| 桥梁 | 甲级 | \*位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不低于10000t顶升能力。 | 3套 |
| \*高空作业车 | 宽度≥2m | 1台 |
| 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa，  流量≥30L/min,功率≥30kw。 | 1套 |
| \*除锈喷涂设备 | 喷涂压力10 MPa以上 | 1套 |
| \*高压水泵及喷射枪 | 压力≥1 MPa，流量8-10m3/h。 | 1台 |
| 混凝土输送泵 | / | 1套 |
| \*钢筋加工设备 | / | 1套 |
| 吊车 | 20t以上 | 1台 |
| 乙级 | \*位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不低于10000t顶升能力。 | 1套 |
| \*高空作业车 | 宽度≥2m | 1台 |
| 液压破碎机 | 工作压力≥10MPa，  流量≥30L/min,功率≥30kw。 | 1套 |
| \*除锈喷涂设备 | 喷涂压力10 MPa以上 | 1套 |
| \*高压水泵及喷射枪 | 压力≥1 MPa，流量8-10m3/h。 | 1台 |
| 混凝土输送泵 | / | 1套 |
| \*钢筋加工设备 | / | 1套 |
| 吊车 | 20t以上 | 1台 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资质**  **序列** | **等级** | **设备名称** | **规格** | **数量** |
| 隧道 | 甲级 | \*位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不低于10000t顶升能力。 | 3套 |
| 吊车 | 25t以上 | 1台 |
| \*衬砌台车 | 整体式模板台车 | 1台 |
| \*风动凿岩机 | / | 8台 |
| \*锚杆机 | 单体式1.2Kw | 1套 |
| \*混凝土湿喷机 | / | 1套 |
| 水泥混凝土拌和设备 | 50 m3/h及以上 | 1套 |
| 水泥混凝土运输罐车 | 6 m3以上 | 2台 |
| \*压浆设备 | / | 1套 |
| 输送泵 | / | 1套 |
| 乙级 | \*位移同步顶升系统 | 同步精度1mm，且不低于10000t顶升能力。 | 1套 |
| 吊车 | 25t以上 | 1台 |
| \*衬砌台车 | 整体式模板台车 | 1台 |
| \*风动凿岩机 | / | 4台 |
| \*锚杆机 | 单体式1.2Kw | 1套 |
| \*混凝土湿喷机 | / | 1套 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资质**  **序列** | **等级** | **设备名称** | **规格** | **数量** |
| 交通  安全  设施 | 不分  等级 | \*升降机 | 升降高度14m以上 | 2台 |
| 吊车 | 起吊重量20t以上 | 2台 |
| \*热熔或常温划线机 | 容量100Kg | 8台 |
| 放线设备 | 放线速度40m/min | 2台 |
| 底漆高压喷涂机 | 喷涂压力0.5MPa，喷涂宽度100-450mm。 | 2台 |
| 涂层测厚机 | 精度1% | 2台 |
| \*打桩机 | 冲击能力＞200N.m | 10台 |
| \*交通标志逆反射系数测试仪 | / | 2台 |
| \*逆反射标线测量仪 | / | 2台 |
| \*水准仪、经纬仪 | / | 2台 |

注：标\*设备为企业自有设备，其余设备可租赁。